66. a byte is 8 bits, word is 16 bits, and doubleword is 32 bits

67a. FROG: 070 082 079 071 013 010

67b. Arc: 065 114 099

67c. Water: 087 097 116 101 114

67d. Well: 087 101 108 108

68. Carriage return code 0DH and the purpose of it is to return the cursor or print head to the

left margin

69. 16-bit code used by windows

70. LINE1 DB ‘What time is it?’

71a. 0010 0000

71b. 1111 0100

71c. 0100 0100

71d. 1010 0100

72a. 11 1110 1000

72b. 1111 1111 1000 1000

72c. 0000 0011 0010 0000

72d. 1111 0011 0111 0100

**HOMEWORK 3**

**66. a byte is 8 bits, word is 16 bits, and doubleword is 32 bits**

**67a. FROG: 070 082 079 071 013 010**

**67b. Arc: 065 114 099**

**67c. Water: 087 097 116 101 114**

**67d. Well: 087 101 108 108**

**68. Carriage return code 0DH and the purpose of it is to return the cursor or print head to the**

**left margin**

**69. 16-bit code used by windows**

**70. LINE1 DB ‘What time is it?’**

**71a. 0010 0000**

**71b. 1111 0100**

**71c. 0100 0100**

**71d. 1010 0100**

**72a. 11 1110 1000**

**72b. 1111 1111 1000 1000**

**72c. 0000 0011 0010 0000**

**72d. 1111 0011 0111 0100**